
**三鷹公会堂光のホール　会場詳細**

****

①四角枠内の客席をつぶし音響ブースを作ります。

②卓周り電源は車いす席後方に壁面に平行30A電源が出ております。（左写真参考）



③映像操作、SE操作を学生操作で出来れば映写室内で操作したいということでした。窓が開くかどうか確認中ですが、ケーブルを引くか、会場のパッチを使用するのか等の確認お願いいたします。（映写室は左写真矢印部分です。）